Документация к ПО “EmoTrainer”

**1. Установка**

Предполагается, что EmoTrainer будет использоваться на Raspberry Pi с установленной Stretch OS. Для полной установки всех библиотек потребуется ~4 гб свободного места(для компиляции PyQt5 и OpenCV 4.1.1).

Если в на Stretch OS, то достаточно вызвать последовательно скрипты из папки scripts:

1. dependencies.sh

2. install\_opencv.sh

3. install\_python\_modules.sh

4. install\_dlib.sh

5. install\_PyQt5.sh

Весь процесс установки займет около 5-6 часов на Raspberry Pi 3B

В случае использования EmoTrainer на любой другой платформе, работоспособность не гарантируется. Все требуемые python3 модули записаны в файле requirements.txt.

**2. Запуск**

Пока запуск производится напрямую с помощью команды:

python3 run.py

В последствии заменится на запуск через иконку.

**3. Использование**



Программа встречает пользователя окном с меню, состоящим из 4 кнопок:

a) Определить эмоцию – режим определения эмоции пользователем;


b) Выразить эмоцию – режим определения эмоции пользователя;

c) О Программе – краткое описание программы, полезные ссылки;

d) Выход – выход из программы

**Режимы**

*1. Режим определения эмоции пользователем(“Определить эмоцию”)*


 В этом режиме пользователю дается изображение человека и 7 эмоций на выбор(счастье, удивление, грусть, испуг, отвращение, злость, спокойствие). Пользователь должен выбрать ту эмоцию, которую выражает лицо человека на изображении. В левой части окна ведется учет правильных/неправильных ответов и общее количество пройденных картинок. Картинки подаются в случайном порядке. Общее кол-во уникальных изображений – 300шт. После получения ответа от пользователя, в верхней части окна, пишется правильный ответ и в случае неверного ответа – выбор пользователя. Для перехода к следующей картинке, после ответа, нужно нажать на текущее изображение. В случае если пройдены все 300 изображение, картинки перемешиваются в случайном порядке и пускаются по новому кругу.

2. *Режим определения эмоции пользователя(“Выразить эмоцию”)*



В этом режиме программа захватывает картинку с камеры, подключенной к устройству и анализирует эмоцию человека.

Сначала пользователю предлагается выбрать одно из лиц обнаруженных на изображении с камеры, найденные лица выделены зеленой рамкой, для выбора нужно нажать по выбранному лицу. После выбора лица программа перестает искать новые лица и начинает отслеживать выбранное.

 После того как пользователь выбрал лицо, программа начинает отслеживать его(рамка становится оранжевой) и определять выражаемую эмоцию. В правой части окна изображены вероятности всех 7 эмоций в данный момент. Чем сильнее заполнен ползунок эмоции, тем вероятнее, что лицо выражает именно эту эмоцию. Также самая вероятная эмоция в данный момент, пишется чуть ниже выбранного лица на изображении.

Рекомендация: после выбора лица, желательно сильно не менять расстояние от камеры до лица, в случае неточного отслеживания лица(лицо не полностью входит в отслеживаемую область) попробуйте повторно выбрать это же лицо с помощью кнопки “Выбрать другое лицо”.

Также слева сверху можно увидеть показатель FPS.

**4. Конструкция устройства**

Предполагаемая конструкция устройства включает в себя:

1. Raspberry Pi 3B;

2. SD Карту или любой другой накопитель, с объемом больше 16gb;

3. Небольшой сенсорный экран, желательно с соотношением сторон 16:9 и разрешением 1280x720, можно смартфон.

4. Камера с разрешением минимум 426x240;

**5. Характеристики готового устройства**

Габариты: пока точно не установлены.

Средний показатель FPS: 6;